國立清華大學連外網路流量管理規則

凡對外（非 140.114.*.*）流量超過 6 GBytes 之電腦 IP，本中心依本校校園網路使用規範與連外網路流量管理辦法於校園主幹網路限制該電腦 IP 之頻寬。

為因應[學生會] 要求撤銷限速意見函之意見，連外網路流量管理辦法於11/01進行調整測試，新舊規則如下：

原實行規則：當IP對校外傳輸流量達6GB時，該IP對外連線頻寬降至下載 512Kbps/上傳256Kbps。

試行規則：

當IP對TANet傳輸流量達6GB時，該IP對TANET連線頻寬降至下載 512Kbps/上傳256Kbps。

當IP對自有國際電路傳輸流量達6GB時，該IP對自有國際電路連線頻寬降至下載 512Kbps/上傳256Kbps。

其餘電路不進行流量管理。