IP/網路 狀態查詢服務

IP 狀態線上查詢服務可用來查詢某一校內 IP 位址所在網路區段的最新資訊，如：是否 DNS 註冊、是否被本中心阻斷、該區段內的網管人員連絡資訊、該區段至校園主幹間的網路流量、以及較高流量的主機排名，以利使用者發現網路障礙的可能原因。

本查詢服務限本校 IP 流覽，校外請使用 SSL VPN服務 取得本校 IP，再使用本服務。

Step 1. 輸入 IP 位址

由本組網站右上方(如下圖)IP狀態查詢輸入欲查詢的 IP 位址（若由校內連線者，系統將會自動填入您的連線來源位址），接著點選查詢，稍待片刻，俟查詢結果顯示。

Step 2. 檢視查詢結果

各項資訊說明如下：

0. 基本資料

顯示查詢的 IP 位址。

顯示該 IP 的 DNS 註冊（PTR record）之名稱，若未註冊將顯示Not_Found 文字。

1. 是否遭本中心阻斷

若 IP 並未遭計中阻斷，請就近洽詢該區段網管人員尋求協助；若 IP 遭計中阻斷，請排除問題後，向計算機與通訊中心提出復原申請。

2. 網管人員連絡資訊

顯示該區段網管人員連絡資訊。

3. 其他被阻斷 IP 清單

顯示同一區段中，其他被阻斷 IP 清單，若數量越多，該區段很可能受這些電腦影響而導致網路狀況不佳，請洽詢該區段網管人員尋求協助。

4. 與校園網路間之網路流量

顯示該區段與校園主幹設備間之最新（一日內）網路流量或封包數資訊，以了解是否為流量尖峰（視該單位網路頻寬及網路設備等級而定）。

5. 與學術網路間(TANet)之主機流量排名

顯示該區段中與學術網路(僅指 TANet，不包含校內網路、國際頻寬、TWAREN、HiNet等區域)有較高流量的主機排名（分別按總量、輸出、輸入排名），方便找出使用量較高之用戶（視該單位網路頻寬及網路設備等級而定）。

以下各表之百分比定義如下：

流量百分比 = (某一主機與TANet流量) / (該區段所有主機與TANet總流量)

封包量百分比 = (某一主機與TANet封包量) / (該區段所有主機與TANet總封包量)

例如，某區段在某十分鐘內僅有兩個甲乙兩主機與學術網路間(TANet)產生流量，分別為 3 Mbps 與 1 Mbps，則此區段總流量為 3+1=4 Mbps，甲主機佔 3/4 = 75%，乙主機佔 1/4 = 25%。注意，此處的總流量 4 Mbps 為時變，通常遠小於該區段介面之實體頻寬（例如，目前學生宿網區各齋至少有 1Gbps），故甲主機 3 Mbps 僅佔 1 Gbps(1024 Mbps) 界面頻寬之 0.29%，此時其實體網路使用率極低。

字詞說明

DNS_query_not_found 表此 IP 可能未註冊或是 DNS 查詢暫時出現問題。