對外流量超過 6 GBytes IP 列表

＊＊ 因流量管理設備更換，新舊設備取得限流列表資料方式不同，暫時停止流量控管措施，待相關程式改寫完成後，另行公告上線時間。 ＊＊
凡對外（非 140.114.*.*）流量超過 6 GBytes 之電腦 IP，本中心依本校校園網路使用規範與連外網路流量管理辦法於校園主幹網路限制該電腦 IP 之頻寬。

為因應[學生會] 要求撤銷限速意見函之意見，連外網路流量管理辦法於11/01進行調整測試，新舊規則如下：

原實行規則：當IP對校外傳輸流量達6GB時，該IP對外連線頻寬降至下載 512Kbps/上傳256Kbps。

試行規則：

當IP對TANet傳輸流量達6GB時，該IP對TANET連線頻寬降至下載 512Kbps/上傳256Kbps。

當IP對自有國際電路傳輸流量達6GB時，該IP對自有國際電路連線頻寬降至下載 512Kbps/上傳256Kbps。

其餘電路不進行流量管理。