網路基礎服務與伺服器列表

服務內容	伺服器資訊
網路時間伺服器 (NTP)	ntp.net.nthu.edu.tw (NTP port: UDP/123；限本校IP位址使用)
領域名稱伺服器 (DNS)	IPv4: 140.114.63.1, 140.114.64.1 IPv6: 2001:288:e001:63::1, 2001:288:e001:64::1 (限本校IP位址使用)
網頁快取主機 (Proxy)	proxy.nthu.edu.tw:3128 自動組態設定 http://net.nthu.edu.tw/proxy.pac (限本校IP位址使用)
網路新聞主機 (News)	news://news.nthu.edu.tw (限本校IP位址貼文) 本服務已於2017/12/27終止
SMTP Auth 驗證寄信伺服器	smtpauth.net.nthu.edu.tw (smtp port:25, 可支援STARTTLS) 單封信件大小(mail size) 50MB。 為減少系統遭濫用的風險，本系統設有保護機制，使用者若短期內大量寄信（收件者數計)將暫停寄信1~2小時。大量寄信需求者，請參考學習科技組提供的電子報服務或使用校務資訊組提供的「清大訊息發佈系統」。
SMTP 外寄伺服器	smtp.net.nthu.edu.tw (smtp port:25) (限本校IP位址使用；校外請使用 SSL VPN服務 取得本校 IP。) 註1：smtp.(net,mx,my,oz).nthu.edu.tw 此四者均為相同 註2：共有 smtp1.net.nthu.edu.tw, smtp2.net.nthu.edu.tw 等2部可用，建議平時固定使用 smtp.net.nthu.edu.tw 單封信件大小(mail size) 50MB。 1. 檔案經編碼(Base64, Quoted-printable)後，整個信件會變大 1.3 ~ 4 倍，而太大的信件通常為多數的郵件伺服器所拒收（詳參考資料）。 2. 較大的資料建議以網頁的方式交換為宜。 為減少系統遭濫用的風險，每一校內 IP 若短期內大量寄信（收件者數計)將啟動保護機制，暫停寄信1~2小時。大量寄信需求者，請參考電子報服務或使用校務資訊組提供的「清大訊息發佈系統」。
POP3 內收伺服器	1.學生：{oz|m??}.nthu.edu.tw 2.教職員工 mx.nthu.edu.tw 3.單位 my.nthu.edu.tw (pop3 port:110, pop3s port: 995)
IMAP 內收伺服器	1.學生：{oz|m??}.nthu.edu.tw 2.教職員工 mx.nthu.edu.tw 3.單位 my.nthu.edu.tw (imap port:143, imaps port: 993)
FTP 檔案傳輸伺服器	1.學生：{oz|m??}.nthu.edu.tw 2.教職員工：mx.nthu.edu.tw 3.單位：my.nthu.edu.tw (ftp port:21；可支援STARTTLS) 請注意家目錄下名稱 .MBOX, .forward, ..., WWW，有其特定用途，請小心操作!! 請使用 passive mode 以免因防火牆而無法使用。
郵件紀錄器	https://mr.net.nthu.edu.tw/

伺服器狀態即時檢測服務