如何設定無線分享器 網路TCP/IP

說明：
因市面上的分享器廠牌、型號眾多，我們無法統一說明，建議您參考說明書設定Wi-Fi分享器或google搜尋看看，謝謝。
以下設定範例以華碩ASUS RT-AC66U無線路由器為主

Step1

1.連接網路線，一端接宿舍提供的網路埠，另一端接路由器網路埠(WAN)，只可以接在WAN！只可以接在WAN！只可以接在WAN！

2.登入網頁圖形介面

Step2

1.點選外部網路(WAN)

2.WAN連線類型選擇固定IP

3.將申請宿網後，所給定的TCP/IP設定填入「網際網路IP設定」，其餘設定(如DHCP)皆使用內定值
如下圖示：

Step3

1.開啟網際網路通訊協定第4版，點選自動取得IP位址

2.點選自動取得DNS伺服器位址

3.蘋果電腦用戶請看這裡

Step4

電腦端的TCP/IP設定完成，試看看能不能上網吧！

—-
服務信箱：dorms@cc.nthu.edu.tw
服務電話：分機31178（學生宿舍網路服務專線)
服務時間：週一至週五 08:30-12:00 13:30-17:00
計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟