如何取得 trace route 資訊

使用者可以透過traceing route工具使用取得相關資訊，以利中心確定是哪一段路由出現異常。

1.windows 作業系統可以透過 tracert 指令 ( linux 作業系統則是使用 traceroute 指令)於命令提示字元視窗下輸入：

tracert [欲測試網站domain name]

例如，要測試 www.google.com，則輸入：

tracert www.google.com

那前述的3個國外路由，使用者要怎樣判斷目前有問題的網站是用那一個路由呢？由上個指令得到的結果如下：

Tracing route to www.l.google.com [72.14.203.104]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 64gateway.cc.nthu.edu.tw [140.114.64.254]
2 <1 ms <1 ms <1 ms c7609C-c7609-1.nthu.edu.tw [140.114.1.177]
3 64 ms 70 ms 65 ms v255-118.NTCU.net [211.76.255.118]
4 90 ms 84 ms 81 ms pos12/0.tp_c124_1.twgate.net [203.160.226.137]
5 88 ms 89 ms 92 ms ge6/3.tp_c124_3.twgate.net [203.78.186.34]
6 168 ms 199 ms 193 ms 203.78.181.134
.....以下省略

其中編號3的 v255-118.NTCU.net [211.76.255.118] 即是2010/11/03啟用的國際專屬電路，由此即可判斷校內到www.google.com的路由為何。

目前對國外路由資訊如下：
國際專屬電路 v255-118.NTCU.net [211.76.255.118]
台灣學術網路 bb-MOE-TWAREN.TANet.edu.tw [192.83.196.111]
台灣高品質學術研究網路 nthu-nthu-76.twaren.net [211.79.52.25]

外對內路由測試工具

traceroute.org 提供超過50個不同國家 traceroute Gateways 及其他測試工具

TRaceRT 提供超過 30 Public Traceroute Gateways 與 Public Ping Gateways