綠色節能的電腦生活

本網頁收集電腦使用上與綠色節能相關的資訊及技術，供您參酌利用。本中心相關服務如下：

本校 IP 使用數量估測：協助各單位了解單位內部的電腦開機情形。

虛擬主機服務管理辦法：歡迎各單位多多利用。

個人電腦端的節能方案

Windows 工作模式

傳統 Windows 的關機、開機方式，工作被迫中斷（開機後再重來）且過程耗時甚久，建議善用 Windows 提供的「休眠」、「睡眠」、「待命」工作模式，不僅可節省電源，原本在執行中的工作在開機後即自動接續執行，且關機、開機時間大幅縮短…詳全文

自動排程關機

Windows

WinMend Auto Shutdown

Auto Shutdown for Windows (freeware) - automatic shutdown

Using Task Scheduler to schedule the computer to shut down and restart at a specific time

Linux

KShutdown

GShutdown

單機版：「看到省到」

適用於個人，透過工具了解電腦各元件（如：CPU、硬碟、螢幕等）的電力使用情況並進行管理。

節能減碳全民行動::電腦節能小助理 單機版

微軟的「電源配置的設定」

Verdiem :: Edison

Edison: Free Energy-Saving Software (Windows XP or Windows Vista)

PowerTOP (Linux)

How to reduce power consumption - ThinkWiki

Power saving in Linux

nVidia PowerMizer powersaving/cooling in Linux (updated)

MobileMeter (Laptop PC, Windows)

Pmset

WatchOverEnergy (Windows 9x, 2000, XP, NT)
WatchOverEnergy 幫使用者計算電腦螢幕在待機(standby)模式所節省的電費，此外，具有「指定程式執行中不會進入待機」的功能，以方便使用者能長時間在觀看文件或影片時，電腦螢幕不會自動關閉。
WatchOverEnergy_Options WatchOverEnergy_Programs

中控式：「中央管控」

較適用於企業界，用集權的方式來進行每一部電腦的電源管理。

節能減碳全民行動::電腦節能小助理 企業版：透過 Windows 網域管理功能設定

伺服器節能方案

虛擬化技術：「以一當十」

當多台伺服器的資源利用率不高時，可利用虛擬化技術，讓一台實體伺服器同時提供多台虛擬機器來替代之，有效提高硬體資源利用率，進而節省能源消耗。

Solaris Containers

FreeBSD jail

VirtualBox

OpenVZ

Linux-VServer

Xen

Citrix XenServer

VMware

KVM

User-mode Linux Kernel

Top 10 Linux Virtualization Software

參考資料

中華民國能源之星網站

ENERGY STAR

What happened to standby and hibernate?

Use Standby and Hibernate

15“傳統式CRT電腦顯示器(每台規格耗電150W)實際耗電80W，新型15”LCD 液晶顯示器每台耗電25W…詳全文(摘自台灣綠色生產力基金會-節能服務網)

環保署監資處處長朱雨其表示，一般電腦螢幕保護程式雖然可以節電，每小時的耗電量還是有115瓦，但只要電腦設定「休眠」狀態，每小時耗電量卻只有2瓦而已…詳全文(摘自中央廣播電台新聞網)