張貼日期：2004/06/25

自 07/01 起阻斷網卡卡號 00-e0-06-09-55-66 與 00-00-00-00-00-00 (2004/07/01)

主旨: 自 07/01 起阻斷網卡卡號 00-e0-06-09-55-66 等，
詳說明。
說明:
一、經查凡使用未更新網路驅動程式之華碩SIS晶片組主機
板，其網卡會產生相同卡號，如：00-e0-06-09-55-66
或 00-00-00-00-00-00，將會造成網路不正常運作。故
本組將自 07/01 起，於校園網路主幹上阻斷前述卡號
的使用，請使用者自行檢查電腦網卡卡號，如為前述卡
號者，請自行更新網路驅動程式，敬請配合，謝謝。
二、Windows XP 或 Windows 2000 網卡卡號檢查方式如後，
請先點選「開始」，再選擇「執行」，在執行視窗中輸
入「cmd」，會跳出一個新視窗，在新視窗內輸入
「ipconfig/all」，則所顯示的 Physical address 為
該網卡的卡號 (MAC address)。
三、相關資料可參閱本組網站 http://net.nthu.edu.tw/
『不當資訊篇』的[阻斷IP列表]中說明，最新版本之
網路驅動程式請自行至華碩網站下載。
--
計算機與通訊中心 網路系統組
相關資訊請參閱 http://Net.nthu.edu.tw/