張貼日期：2020/06/18

【資安漏洞預警】D-Link DIR-865L路由器存在六個資安漏洞，請儘速確認並進行更新！

主旨：【資安漏洞預警】D-Link DIR-865L路由器存在六個資安漏洞，請儘速確認並進行更新！

內容說明：

轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 資安訊息警訊 TWCERTCC-ANA-202006-0017。

D-Link DIR-865L路由器存有六個資安漏洞，分別為：

Improper Neutralization of Special Elements Used in a Command (Command Injection): 攻擊者可以利用URL參數注入Command進行攻擊。

Cross-Site Request Forgery (CSRF): 攻擊者進行CSRF攻擊繞過身分驗證來查看、刪除任意檔案，或是上傳惡意檔案等。

Inadequate Encryption Strength: 使用弱加密的方式傳送訊息，可以透過暴力攻擊來取得用戶的資訊。

Predictable seed in pseudo-random number generator: 使用者登入時的信息(cookie, challenge, public key)，是由一個function所生成random seed進行加密，但該function中將登錄時間設為random seed，使攻擊者可以輕易破解。

Cleartext storage of sensitive information: 在PHP頁面中使用明文儲存管理者密碼。

Cleartext transmission of sensitive information: 使用明文的方式傳輸，攻擊者可以攔截封包來竊取使用者的資訊。

CVE編號：CVE-2020-13782、CVE-2020-13783、CVE-2020-13784、CVE-2020-13785、CVE-2020-13786、CVE-2020-13787

CVSS3.1：

CVE-2020-13782(9.8，CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)

CVE-2020-13783(7.5，CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N)

CVE-2020-13784(7.5，CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N)

CVE-2020-13785(7.5，CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N)

CVE-2020-13786(8.8，CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H)

CVE-2020-13787(7.5，CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N)

影響平台:
D-Link DIR-865L路由器

建議措施:
檢視相關設備，並依照原廠建議進行處置。

參考資料: https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10174

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟