IP 使用數量估測

為協助網管人員了解各單位 IP 使用的現況，本組利用校園主幹網路設備的 Netflow 之 IP 位址資料，以每一小時為單位(資料每整點取樣一次，一個小時為一個週期，如有 IP 其網路封包持續由 01:50 至 02:10 在傳送，因跨過兩個取樣週期，則將視該 IP 使用 2個小時)，按各網段分類，計算曾出現過的來源 IP 位址數量與時數。
在一般的情況下，此資料約可反應出本校各單位電腦使用時數，但以下幾點為可能造成「估測的 IP 使用數並不等同電腦開機數」的原因，視各單位情形不同而異。為了落實本校節能減碳政策，建議使用者：「當不使用電腦時，能關機或休眠」。

量測的點為校園主幹上，若某一電腦在某計算時間內沒有送任何網路封包至校園主幹（僅在單位內部裏），則其使用的 IP 位址將無法被計算到。

估測結果可能包含網路設備（switch, router 或 AP）或網路印表機等任何使用 IP 的設備。

有些電腦會使用多筆 IP 位址，如：Virtual host，此時 IP 數將大於電腦數。

有些防火牆設備會主動代替其內部的 IP 來回應一些連線訊息（即使該 IP 並未供電腦使用），因此將造成 IP 數遠大於電腦數。

IP 估測結果

以下資料限本校 IP 流覽，校外請使用 SSL VPN服務 取得本校 IP。

最新一週報表

各單位一週內使用 IP 數估測結果(提供圖形及文字兩種格式)

圖表說明

下圖的例子為行政大樓48和49網段於2009年12月13日至20日這一週內其IP使用數量的估測結果（縮圖以統一版面，欲看完整圖形，可點選圖形來展開），橫軸為時間（單位為小時），縱軸為該網段於該時間內出現過的相異 IP 位址數量。由圖可知，行政大樓於上班時段8時至17時，所使用的 IP 數量明顯較高，而非上班時段則較低。